## Maquette

het echte werk...

Vandaag bouwen jullie de maquette van jullie ‘perfecte woonwijk’. Jullie gaan een maquette maken. Het grondplan bestaat uit:

· woongebied(en);
· de school;
· het perfecte huis van het makelaarsspel;
· een maatschappelijke voorziening, zoals winkels, brandweer, politie etc.;
· een kunstwerk;
· de sportvoorzieningen;
· het zelf ontworpen gebouw van de opdracht Bouw je suf.

Wat jullie verder willen maken op de maquette daar zijn jullie vrij in, als het maar te maken heeft met groenvoorzieningen en inrichtingselementen in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan pleinen, parken en straten, woningen, verlichting, water en bankjes.

Een tafelmaquette in drie stappen

Verzamel eerst wat jullie nodig hebben voor het maken van een tafelmaquette van de ‘perfecte wijk’. Jullie beginnen met een houten plaat als ondergrond. Daarnaast pakken jullie spullen voor het maken van de inrichtingselementen en (groen)voorzieningen. Jullie hebben papier en verf nodig. Verdere benodigdheden zijn bijvoorbeeld:
aluminiumfolie, rietjes, touw, ijzerdraad, tandenstokers, houtjes, lijm, verf + kwasten en stiften.

Stap 1

Bepaal welke materialen jullie gebruiken voor de onderdelen die jullie willen plaatsen op de maquette.

Tip: banken kunnen bijvoorbeeld van rietjes worden gemaakt, maar ook van stokjes of ijzerdraad. Bedenk ook hoe jullie deze materialen aan elkaar vast gaan maken!

Stap 2

Verf de plek waar de weg, woningen en de voetbalvelden komen op de plaat, in de kleur die jullie willen dat de ‘perfecte woonwijk’ heeft. Leg het even weg, zodat het kan drogen.

Tip: je kan ook de fietspaden en tuinen van de mensen op de ondergrond schilderen!

### Stap 3

Nu gaan jullie de ‘perfecte woonwijk’ bouwen. Kies de inrichtingselementen die jullie willen bij de huisjes. Vouw en knip alles op maat en maak het aan elkaar vast.

Tip: houtjes met stift of verf een kleurtje geven. Het is erg handig om rietjes voor een speelplek te gebruiken. Jullie kunnen er namelijk (voorzichtig) prikkertjes in prikken die blijven zitten. Als er iets met touwtjes moet worden vastgemaakt, dan is het verstandig om een druppeltje lijm op het touwtje te doen. Zo raakt het knoopje niet meer los.

Extra tips voor voor het verbinden vanuit de technieksectie:

- Plakken van papier op MDF (bruin pers hout) met pritt.
- Karton op MDF een goede plakrand maken, dan met pritt.
Pritt werkt goed wanneer er druk op wordt uitgeoefend en het over de hele oppervlakte zit.
- Plastic op MDF alles-lijm en goed laten drogen.
- Papier op plastic, pritt, goed aan drukken
- ... Anders is er natuurlijk ook plakband (dubbelzijdig maken/oprollen).