## Werken met de brander

Bij practica worden regelmatig branders gebruikt.
Hiernaast zie je alle onderdelen van de brander. De belangrijkste twee onderdelen zijn de gasregelknop en de luchtregelschijf.
Met de gasregelknop stel je in hoeveel gas er in de brander komt, dus hoe groot de vlam is.
Met de luchtregelschijf stel je in hoeveel lucht er in de brander bij komt. Meer lucht betekent meer zuurstof en meer zuurstof betekent dat de vlam warmer is.

Met een brander werken kan gevaarlijk zijn, maar je hoeft er niet bang voor te zijn zolang je er goed mee omgaat en veilig werkt. Het aan- en uitzetten van de brander doe je altijd op dezelfde volgorde, dus zorg dat je deze volgorde goed kent!

Bekijk onderstaande video en beantwoord daarna de bijbehorende vragen.
Lever de antwoorden in via Opdrachten in Teams.
Kijkwijzer:
0:00 - 1:58 Onderdelen en aansteken van de brander
1:59 - 3:28 Verschillende vlammen maken
3:29 - 3:58 Uitzetten van de brander

https://www.youtube.com/watch?v=FnFeWIicRh0

1. Het aansteken van de brander doe je altijd in een vaste volgorde. Zet de stappen hieronder in de juiste volgorde:

1. Steek een lucifer aan.
2. Draai de gaskraan open.
3. Houd de lucifer bij de schoorsteen van de brander.
4. Brander staat aan, dus de lucifer blaas je uit.
5. Sluit de slang aan op de gaskraan.
6. Controleer dat de gasregelknop en luchtregelschijf gesloten zijn.
7. Draai de gasregelknop open.

2. Kies bij elke stelling de bijbehorende vlam:

pauzevlam, blauwe vlam of ruisende vlam.

1. Deze vlam is het heetst.
2. Met deze vlam kun je een bekerglas met vloeistof verhitten.
3. Deze vlam gebruik je als je de brander even niet nodig hebt.
4. Als je met deze vlam een bekerglas verhit dan krijg je zwarte roetaanslag.
5. Deze vlam kun je horen.

3. Wat moet je als eerste doen als je de brander uit wil zetten?