## Voorbereiding en reiniging

Voorbereiding en reiniging
Vinyl (stickers) kunnen op diverse ondergronden worden aangebracht. Het is belangrijk dat de ondergrond schoon, droog, glad, niet-poreus en vrij van vet, vuil, siliconen en andere verontreinigingen zijn. Een goede voorbereiding en reiniging is daarom enorm belangrijk voor een goede applicatie (montage) van de sticker.
Veiligheid

- Ventileer de ruimte als je werkt met reinigingsmiddelen
- Gebruik handschoenen om je huid te beschermen tegen aggressieve vloeistoffen
- Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen
- Houd een EHBO-kit bij de hand
- Weet waar de nooduitgangen zijn

Voorbereiding
Een zelfklevende vinyl (sticker) hecht zich alleen als de ondergrond goed gereinigd is. Verontreiniging van het oppervlak zal een negatieve invloed hebben op de prestaties van de vinylfilm. Zorg ervoor dat je het volgende verwijderd:

- Stof
- Vet
- Vuil
- Ruwe deeltjes
- Teer
- Autowas of polish
- Teflon of siliconen coatings
- Water

Schoonmaakmiddelen
Gebruik het juiste materiaal voor het schoonmaken:

- Gebruik indien nodig een milde wasmiddeloplossing om al het losse vuil en zand te verwijderen. Vervolgens afspoelen en drogen met een pluisvrije doek of papier.
- Gebruik een krachtige reiniger, zoals Avery Syurface Cleaner, om alle hardnekkige verontreiniging te verwijderen en het oppervlak voor te bereiden voor de applicatie.
- Vermijd vloeistoffen die een zeer dun, olie-achtig laagje zouden kunnen achterlaten en de kleefkracht zouden kunnen aantasten, zoals bijvoorbeeld terpentine.

Temperatuur
Temperatuur is belangrijk voor een succesvolle applicatie. De omgeving en het object voor applicatie moeten droog en schoon zijn en ongeveer 20°C. Zorg ervoor dat de verschillende omstandigheden optimaal zijn voordat je begint met het aanbrengen van een sticker.

De temperatuur van de omgeving en de ondergrond hebben invloed op de vinyl en lijm.

- Broos bij lage temperatuur < 5°C
- Kwetsbaar bij herpositionering
- Minder soepel

Als de temperatuur > 30°C wordt de folie zacht en gemakkelijk vervormbaar.