## Applicatietechnieken

In de onderstaande afbeelding zie je verschillende methodes om met behulp van 'scharnieren' van schilderstape een stickers te appliceren (plakken).

Rakelhoek
Houd de rakel in een hoek van 45 graden en maak overlappende beweging onder toepassing van voldoende druk. Om luchtbellen te voorkomen, volg je een systematisch patroon. Begin in het midden en strijk naar beide zijden. Maak lange halen en probeer de rakel niet van het materiaal te halen, tenzij correcties nodig zijn. Als er plooien en vouwen ontstaan, verhoog dan de rakeldruk en maak de overlappingen kleiner.

https://youtu.be/5l1ZKFTPIXQ