## Lesmateriaal en opdrachten

PRESENTATIE | hoe maak je een beplantingsplan

bekijk onderstaande presentatie. Welke stappen zet je om een beplantingskeuze te maken?

PPT | samenstellen beplantingsplan

LINK | Piet Oudolf | tuinontwerper

kijk hoe Piet Oudolf een beplantingsplan maakt

LINK | Piet Oudolf tekent beplantingsplannen | Dutch Profiles

PLANTAFSTANDENTABEL

In deze tabel staat van een aantal planten wat de plantafstand is.

PLANTAFSTANDENTABEL

STAPPENPLAN

PPT | STAPPENPLAN | het maken van een beplantingsplan

Hoe combineer je de kleuren van planten?

beplantingsplan: zo werken kleuren in de praktijk

LINK | Levende materialen | Ontwikkelcentrum

Ontwikkelcentrum | Levende materialen

LINK | sites van leveranciers van bomen, heesters, vaste planten, bloembollen etc. Een aantal sites heeft selectiemogelijkheden. Daarbij kun je planten selecteren op verschillende eigenschappen zoals hoogte, bloeitijd, bloemkleur, vorm.

LINK | Van den Berk Boomkwekerijen, Sint-Oedenrode | www.vdberk.nl

LINK | Ebben Boomkwekerij | www.ebben.nl

LINK | plantentuin Esveld, Boskoop | www.esveld.nl

LINK | vaste plantenkwekerij Jan Spruijt | vasteplant.be

LINK | Verberghe Bloembollen, Hillegom | www.verberghe.nl

LINK | Bloembollen met selectiemogelijkheden | QUEEN FLOWERBULBS

VOORBEELD | de onderdelen van een beplantingsplan

tekening en plantlijst

VOORBEELD | onderdelen van een beplantingsplan | tekening POPM

VOORBEELD | onderdelen van een beplantingsplan | plantlijst POPM

ACHTERGRONDINFO | selectiecriteria en het uittekenen van het beplantingsplan

PPT | samenstellen beplantingsplan

BEPLANTINGSPLAN

OEFENING ANALYSE BEPLANTINGSPLAN

gebruik onderstaande plantlijst en beplantingsplannen van de bomen-hagen-klimplanten | heesters | vaste planten | van project LEEM

Je gaat van de beplanting die in de beplantingsplannen gebruikt is kijken welke sierwaarde deze heeft. Je geeft die sierwaarde aan in de sierwaardetabel.

Analyseer ongeveer 25 verschillende planten, zodat je in één tabel ziet waneer er sierwaarde te zien is en hoe het kleurgebruik van de gebruikte planten is.

Wat valt je op?

de uitwerking van deze oefening bespreken we klassikaal

SIERWAARDETABEL | een lege tabel en een gedeeltelijk ingevulde tabel als voorbeeld

SIERWAARDETABEL | papierformaat A3

VOORBEELD | sierwaardetabel gedeeltelijk ingevuld

OEFENING | tekeningen en plantlijst

Beoordeel of de gebruikte beplanting in het project LEEM voldoende sierwaarde heeft. Gebruik daarbij de bijgevoegde beplantingsplannen, de plantlijst en de sierwaardetabel.

BEPLANTINGSPLAN LEEM | bomen-hagen-klimplanten | A3 formaat | schaal 1-100

BEPLANTINGSPLAN LEEM | heesters | papierformaat A3 | schaal 1-100

BEPLANTINGSPLAN LEEM | vaste planten | papierformaat A3 | schaal 1-100

PLANTLIJST LEEM

OEFENING | Samenstellen beplantingsplan

Maak een beplantingsplan volgens de manier zoals we hebben besproken. Gebruik daarbij bijgevoegd tuinontwerp en de sierwaardetabel.

Voor de plantafstanden kun je de plantafstandentabel gebruiken.

OEFENING | samenstellen beplantingsplan PVB

TUINONTWERP | PVB niveau 3 | ontwerptekening | papierformaat A3 | schaal 1-50

SIERWAARDETABEL

UITZETTEKENING

VOORBEELD UITZETTEKENING

VOORBEELD | uitzettekening eenvoudig

VOORBEELD | uitzettekening complexer | beroepenwedstrijd

OEFENING UITZETTEKENING | Familie LEEM

Zet met behulp van een liniaal en een geodriehoek de hoofdmeetlijn op op het tuinontwerp van de Familie LEEM

Bepaal een nulpunt. Zet de maten langs de meetlijn die nodig zijn om deze tuin in de praktijk uit te zetten

Zet met behulp van de geodriehoek de hulpmeetlijnen uit en zet daar de meetcijfers bij.

ONTWERPTEKENING | LEEM | Papierformaat A3 | schaal 1-100

TECHNISCHE DETAILLERINGEN

ONTWIKKELCENTRUM - TECHNISCHE WERKEN | paragraaf 1.2 Matenplan en technische tekening lezen

INFO | eisen aan een technische detailtekening 1

INFO | eisen aan een technische detailtekening 2

OPDRACHT: DETAILLERING VLONDER

OPDRACHT | Detaillering vlonder

VOORBEELD TECHNISCHE DETAILLERINGEN

VOORBEELD | technische detaillering verhoogde bloembak | DUIT 9077 | papierformaat A3 | schaal wisselend

VOORBEELD | technische detaillering vijver | VIAN 9092 | papierformaat A3 | schaal wisselend

DOORSNEDE-AANZICHT

ONTWIKKELCENTRUM - TUINONTWERP | paragraaf 8.5 Het tekenen van een doosrenede en aanzichtn begroten