## Noordpijl en schaalbalk toevoegen

Het is voor de lezer/gebruiker ook fijn om te weten welke richting het Noorden is, voor het geval ze niet bekend zijn met de geselecteerde stukjes topografie, en met wat voor formaten we te maken hebben, hoe ver is het van de ene waarneming naar de ander? Daarvoor voegen we vaak noordpijlen en schaalbalken toe aan onze printbare kaarten.

Schaalbalk toevoegen:

1. Klik op het knopje Schaalbalk toevoegen. Ook dit kun je vinden onder 'items toevoegen
2. Klik dan ergens op je kaart waar je je schaalbalk wilt plaatsen. Ga akkoord met de voorgestelde instellingen.
3. Je schaalbalk komt nu op je kaart te staan. Je kunt nog kiezen uit een aantal verschillende opmaken, dit doe je rechts in de opties als je op je schaalbalk klikt.
4. Controleer dat je kilometers geselecteerd hebt. Werk je met een kleiner oppervlakte, dan kan het handig zijn om een andere eenheid te kiezen (bijv. meters).

Noordpijl toevoegen:

1. Klik op de knop Noordpijl toevoegen
2. Klik dan ergens op je kaart waar je je noordpijl wilt plaatsen. Ga akkoord met de voorgestelde instellingen.
3. Je zult rechts nu wat anders zien staan, namelijk dezelfde symbolen die je eerder hebt gezien. Selecteer hiervoor onder 'app symbols' de 'arrows' folder. Hier komen de verschillende noordpijlen te staan. Selecteer hier eentje uit.
4. Je kunt de grootte en kleur aanpassen.

Zodra je alle elementen op de juiste plek hebt staan, kun je ook deze elementen weer vastzetten zoals je eerder hebt gedaan bij je kaart en titel. Dit voorkomt ongewilde verschuivingen.