## Drie families van kaartprojecties

Er zijn drie hoofdfamilies van kaartprojecties die elk op verschillende manieren de ronde aardbol afbeelden op een plat vlak. Elke familie heeft specifieke kenmerken en wordt toegepast afhankelijk van het doel van de kaart. Hieronder een uitleg van de drie families van kaartprojecties:

### 1. Conforme (hoekgetrouwe) Projecties

Kenmerken:

- Doel: Deze projecties behouden de vorm van objecten op de aarde, maar kunnen de afstanden en oppervlakten vervormen.
- Toepassing: Ze worden vaak gebruikt voor navigatiekaarten, waar het belangrijk is om hoeken en vormen (zoals kustlijnen) correct weer te geven.

Voorbeeld:

- Mercator Projectie (EPSG:4326): De Mercator-projectie is een van de meest bekende projecties en is een klassieke conforme projectie. Deze projectie behoudt de hoeken en richtingen, waardoor het zeer geschikt is voor zeekaarten en navigatie. Het nadeel is dat de afstanden en oppervlakken sterk vervormd zijn naarmate je verder van de evenaar komt.

Voordelen:

- Vervormt vormen en hoeken niet (conform).
- Geschikt voor navigatie.

Nadelen:

- Vervormt afstanden en oppervlakken, vooral bij de polen.
- Verkleint de grootte van objecten dicht bij de polen.

### 2. Equidistante (afstandsgetrouwe) Projecties

Kenmerken:

- Doel: Deze projecties behouden de afstand van een centraal referentiepunt naar alle andere punten op de kaart. Echter, ze kunnen vormen en oppervlakten vervormen.
- Toepassing: Ze worden gebruikt wanneer de afstand tussen punten op de kaart belangrijk is, zoals bij bepaalde klimatologische kaarten of kaarten voor lange afstandsnavigatie.

Voorbeeld:

- Azimutale Equidistante Projectie: Dit is een type van een azimutale projectie die de afstanden tussen een centraal punt en alle andere punten correct behoudt. Dit is handig voor kaarten die bijvoorbeeld de kortste afstand tussen twee punten op aarde willen weergeven.

Voordelen:

- Afstanden van het centrale punt blijven behouden.
- Geschikt voor kaarten van de aarde of bepaalde regio's waar afstandsmetingen cruciaal zijn.

Nadelen:

- Andere eigenschappen (vormen, hoeken) kunnen worden vervormd.
- Het effect van de vervorming wordt groter naarmate je verder van het centrale punt af beweegt.

### 3. Kegel(Oppervlaktegetrouwe) Projecties

Kenmerken:

- Doel: Deze projecties behouden de oppervlakte van objecten op de aarde, maar kunnen de vormen en afstanden vervormen.
- Toepassing: Ze worden gebruikt voor kaarten die een goed visueel overzicht willen geven van gebieden met de juiste oppervlakteverhoudingen, zoals kaarten van natuurgebieden of kaarten die landgebruik en bevolkingsdichtheid weergeven.

Voorbeeld:

- Albers Conische Equal Area Projectie: Deze projectie behoudt de oppervlakte van gebieden en is veel gebruikt voor kaarten van grote landmassa's, zoals continentkaarten. De vervorming wordt verspreid over de hele kaart, maar de verhoudingen tussen gebieden blijven correct.

Voordelen:

- Geschikt voor kaarten die verhoudingen in oppervlakte moeten behouden.
- Ideaal voor kaarten die gebruikt worden voor landbeheer en het analyseren van gebieden.

Nadelen:

- Kan de vorm en afstanden tussen objecten vervormen.
- Niet geschikt voor kaarten waar nauwkeurige vormen of afstanden belangrijk zijn.

### Samenvatting van de drie families van kaartprojecties:

Familie | Eigenschap | Voorbeeld | Voordelen | Nadelen
--- | --- | --- | --- | ---
Conforme (hoekgetrouwe) Projecties | Behoudt vormen (hoeken) | Mercator Projectie (EPSG:4326) | Behoudt hoeken en vormen. | Vervormt afstanden en oppervlakken.
Equidistante (Afstandgetrouwe) Projecties | Behoudt afstanden | Azimutale Equidistante Projectie | Behoudt afstanden vanaf centraal punt. | Vervormt andere kenmerken zoals vormen.
Kegel (Oppervlaktegetrouwe) Projecties | Behoudt oppervlakten | Albers Conische Equal Area | Behoudt oppervlakteverhoudingen. | Vervormt vormen en afstanden.

### Keuze van de Projectie

De keuze voor een specifieke projectie is afhankelijk van het doel van de kaart en wat je wilt behouden. Als je bijvoorbeeld nauwkeurige afstanden wilt meten, kies je voor een equidistante projectie. Als de nadruk ligt op het behouden van de vormen van landen, kies je voor een conforme projectie. Als je de juiste verhoudingen in oppervlakte wilt weergeven, kies je voor een oppervlakte projectie.