## CRS systeem in QGIS

Coördinatensystemen in QGIS: Hoe Werkt Dit?

We hebben het eerder gehad over de kaartweergave in QGIS en de AUSMAP topo kaarten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de topografische kaarten in AUSMAP werken met coördinaten, en wanneer je punten (zoals waarnemingen van bevers) wilt invoeren, de coördinatensystemen van je data en je kaartweergave op elkaar moeten aansluiten.

### Toepassing in QGIS

Wanneer je een laag toevoegt in QGIS, zoekt QGIS automatisch naar het Coördinaten Referentiesysteem (CRS) van die laag. Als er voor je project een ander CRS is ingesteld, wordt de laag automatisch omgezet naar dat systeem. Dit betekent dat de kaartweergave automatisch wordt aangepast zodat de data goed in het project past.

- Als je begint met een blanco project in QGIS, wordt de kaartweergave zo ingezoomd dat de data in het juiste coördinatenstelsel wordt weergegeven.
- Als er al lagen in het project staan, wordt de kaartweergave niet aangepast, en zie je alleen de objecten die binnen het huidige bereik van je kaartvenster vallen.

### Coördinaten en Externe Data

Wanneer je een nieuwe laag toevoegt, zoals een shapefile of datapunten uit een extern bestand, zal QGIS altijd vragen naar het CRS van de laag. Vaak staat hier al een standaardinstelling, maar het is belangrijk om te controleren of dit overeenkomt met het CRS van je kaartweergave.

- Waarom is dit belangrijk? Als de coördinatensystemen niet overeenkomen, zullen je nieuwe data niet goed passen bij de topo kaart die je hebt geladen. Dit kan leiden tot verkeerde plaatsing van je datapunten of lagen.

### Het Juiste Coördinatensysteem Kiezen

In QGIS werken we over het algemeen met twee veelgebruikte CRS-systemen:

1. WGS 84 – Dit systeem wordt vaak gebruikt voor geografische data, zoals GPS-coördinaten.
2. Amersfoort RD New (EPSG 28992) – Dit systeem wordt vaak gebruikt voor Nederlandse topografische kaarten en lokale coördinaten.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het CRS van je kaartweergave en het CRS van je nieuwe data overeenkomen.

### Wat Te Controleren:

- Controleer altijd of het geselecteerde CRS in je kaartweergave overeenkomt met het CRS van de data die je toevoegt (bijvoorbeeld, bij het importeren van externe data).
- Als je later datapunten aan je QGIS-kaart wilt toevoegen, zullen we dieper ingaan op hoe je dit kunt controleren en aanpassen.

Door ervoor te zorgen dat je coördinatensystemen op elkaar zijn afgestemd, voorkomt je dat je data verkeerd wordt geplaatst op je kaart en zorgt ervoor dat je analyses correct zijn.