## EPSG

### Wat is EPSG?

EPSG staat voor European Petroleum Survey Group, een organisatie die in de jaren '80 standaardisatie begon rond geografische coördinatensystemen. Tegenwoordig wordt de EPSG-code gebruikt om specifieke coördinatenreferentiesystemen (CRS) wereldwijd te identificeren. Elke CRS heeft een unieke EPSG-code die het systeem beschrijft, zodat het in software zoals QGIS, ArcGIS, en GPS-apparaten kan worden gebruikt.

EPSG-codes worden wereldwijd erkend en bieden een consistente manier om verschillende coördinatensystemen te identificeren en te implementeren. Dit maakt het makkelijker om met geografische gegevens te werken zonder verwarring over welke systemen in gebruik zijn.

### Voorbeeld van een EPSG-code

- EPSG:4326: Dit is de EPSG-code voor het meest gebruikte geografische coördinatensysteem: WGS 84 (World Geodetic System 1984). Het is het systeem dat door de meeste GPS-apparaten en kaarten wereldwijd wordt gebruikt. Dit systeem maakt gebruik van breedte- en lengtegraad coördinaten, die worden uitgedrukt in decimale graden.

- EPSG:3857: Dit is de EPSG-code voor het Web Mercator projectie, dat veel gebruikt wordt voor online kaarten zoals Google Maps, OpenStreetMap, en andere webtoepassingen. Het is een geprojecteerd coördinatensysteem dat een rechte lijnprojectie van de aarde maakt, waarbij de aarde wordt afgebeeld op een plat vlak.

### Hoe werkt een EPSG-code?

Een EPSG-code bestaat altijd uit de letters "EPSG:" gevolgd door een numerieke code, bijvoorbeeld EPSG:4326. Deze code vertegenwoordigt een specifiek coördinatenreferentiesysteem of kaartprojectie.

1. Geografisch coördinatensysteem (GCS): Dit systeem maakt gebruik van coördinaten zoals breedtegraad en lengtegraad, die de positie van een punt op de aarde beschrijven. WGS 84 (EPSG:4326) is het meest gebruikte voorbeeld.

2. Geprojecteerd coördinatensysteem (PCS): Dit systeem gebruikt een vlakke projectie van de aarde om de locatie van punten weer te geven. Een veelgebruikt voorbeeld is EPSG:3857 (Web Mercator).

### Waarom is EPSG belangrijk?

EPSG-codes helpen om geografische gegevens gemakkelijk te delen en te gebruiken in verschillende softwaretoepassingen zonder misverstanden over welk coördinatensysteem of welke projectie wordt gebruikt. Dit is vooral belangrijk bij het werken met gegevens die afkomstig zijn uit verschillende bronnen of geografische systemen.

Wanneer je bijvoorbeeld werkt met geografische gegevens in QGIS, kun je de EPSG-code gebruiken om het juiste coördinatenreferentiesysteem te kiezen voor de data die je aan het bewerken bent. Dit zorgt ervoor dat de data correct wordt geprojecteerd en geanalyseerd in de context van het gebied waar je mee werkt.

### Belangrijke EPSG-codes om te kennen:

- EPSG:4326 – WGS 84 (geografisch coördinatensysteem)
- EPSG:3857 – Web Mercator (geprojecteerd coördinatensysteem)
- EPSG:28992 – RD New (Rijksdriehoekmeting, gebruikt voor Nederland)
- EPSG:3395 – World Mercator (geprojecteerde coördinaten)

Als je QGIS opent, zie je een opstartscherm (zie onderstaand afbeelding).

De staat van een QGIS sessie wordt een project genoemd. Je kunt met één project tegelijk werken. Dubbelklik op 'new empty project' om te beginnen aan een nieuw QGIS kaart.