## LAN en WAN

## LAN

LAN is de afkorting die staat voor Local Area Network. Het gaat hier dus om een netwerk dat lokaal is. Vaak betekent dit het netwerk thuis, maar kan ook op een kantoor zijn, het SOHO-netwerk dus. Kenmerkend voor een LAN is dat het als het ware ‘achter’ een router zit. Je hebt dus een router nodig om gebruik te kunnen maken van een ander netwerk, zoals Internet. Om op een LAN met elkaar te kunnen communiceren heb je een switch nodig. Deze switch of een apparaat met switchfunctie heb je een verschillende vormen, de meest bekende en veel gebruikte is natuurlijk een WLAN-switch. We noemen deze thuis ook vaak gewoonweg de router. Dit komt omdat ‘de router’ die je over het algemeen van je internetprovider (ISP – Internet Service Provider) krijgt meerdere ‘functies’ aan boord heeft.

Deze router waar het LAN achter zit heeft vaak nog een andere naam, of wordt anders genoemd de ‘default gateway’, de default gateway is ‘de uitgang naar een ander netwerk’. Dus wil je bijvoorbeeld surfen op Internet, zal er een default gateway op je computer bekend moeten zijn.

## WAN

WAN is de afkorting die staat voor Wide Area Network. Het gaat hier dus om een netwerk dat een groter geografisch gebied bestrijkt. Vaak betekent dit het internet, maar kan ook tussen kantoren zijn, Ook een grote campus of steden zouden hier gebruik van kunnen maken. Kenmerkend voor een WAN is toch wel dat het als het ware ‘voor’ een router zit.