## Harde schijven

Eenieder die met een pc werkt, l<rijgt te maken met de harde schijf zodra hij een bestand opslaat. Traditioneel spreken we van een harde schijf als we de opslagruimte bedoelen die zich in de pc bevindt.

Zoals we inmiddels weten, wordt de harde schijf in de pc niet alleen gebruikt als opslagruimte. De pc start ook op vanaf de harde schijf. En de programmabestanden van de apps die we op de pc gebruiken, staan vaak ook op diezelfde harde schijf opgeslagen. Bovendien staat Windows standaard zo ingesteld dat de bestanden die we maken op de harde schijf van de pc worden opgeslagen.

Tot een aantal jaren geleden had je alleen maar de keuze uit een harde schijf als opslagapparaat voor je data. Maar tegenwoordig heb je keuze uit verschillende soorten opslagapparaten met elk hun eigen voor- en nadelen.

Een SSD opslagapparaat is op dit moment het beste wat je kan kiezen. Hij is snel maar is wel duurder dan een harde schijf. Om een SSD toch betaalbaar te houden is de hoeveelheid opslagruimte beperkter.

Het aanbod van harde schijven is vrij groot, daarom zal de focus op een beperkt aantal liggen:

- de traditionele harddsik
- de ssd harddisk

Zoals al gezegd er is een veel groter aanbod, maar de manier van werken (in de basis) is veelal hetzelfde.

Harde schijf, een van de oudste vormen van een opslagapparaat. Het is een vast onderdeel in elke computer. Op het opslagapparaat kan je als gebruiker zelf gegevens voor een langere tijd opslaan. Denk aan foto’s en video’s, maar ook het besturingssysteem. Een opslagapparaat is hierdoor een cruciaal onderdeel van je computer.

Tot op een paar jaar geleden was een harde schijf voor consumenten de enige (betaalbare) keuze. De data werd opgeslagen op een draaiende magnetische schijf. Tegenwoordig kunnen we data ook op geheugenchips opslaan.

Een harde schijf wordt de laatste tijd gezien als slecht. Dat is niet helemaal waar want als je veel gegevens wilt opslaan is een harde schijf nog steeds de beste keuze. Je hebt dan helemaal niks aan de extra snelheid waar je wel voor betaald. De harde schijf is nog steeds het beste als het gaat om de hoogte opslagcapaciteit in één opslagapparaat.

## De werking van een draaiende harde schijf

Om de werking te begrijpen moet je eerst een aantal onderdelen van de harde schijf kennen. Onderstaande afbeelding geeft een aantal onderdelen aan.

Op de platters is een een dunne film van magnetisch materiaal aangebracht. Met een lees en schrijfkop kan het magnetische van deze film gelezen of aangepast worden.

Doordat de platter met hoge snelheid rondjes draaien komt de lees- en schrijfkop een paar keer per seconde langs hetzelfde punt. De lees- en schijfkop dan daarnaast ook van links naar rechts bewegen. Hierdoor kan de lees- en schijfkop de data aan de binnenkant en de buitenkant van de harde schijf (platters) bereiken.

Lees- en schrijfkop boven 3 platters.

De lees- en schrijfkop scheert dus in grote snelheid over de platters heen om voor ons de onzichtbare magnetische verschillen te meten. En dit te vertalen in 1-tjes en 0-en.

Om harde schijven meer opslagruimte te geven worden er meerdere platters in een hardeschijf geplaatst. In de foto hierboven zie je 3 platters boven op elkaar liggen. Met daartussen ook weer een lees- en schrijfkop.

Ook met andere technieken weten de fabrieken steeds meer gegevens op een platter te bewaren. Daardoor heeft niet elke platter dezelfde datadichtheid.

## Solid State Drive

Een SSD opslagapparaat vind je tegenwoordig in bijna alle nieuwe computers. Dit is een logische keuze omdat SSD opslag ten opzichte van harde schijf opslag een flink stuk sneller is. Een besturingssysteem zoals Windows start veel sneller op. Ook programma’s die op een SSD zijn geïnstalleerd starten sneller op.

Een SSD is een snel opslagapparaat voor in de computer. Het is een nieuwe vorm van dataopslag dat stukken sneller is dan een harde schijf. Deze nieuwe snelle opslagapparaat slaat zijn gegevens op in enkele flash geheugenchips. Dit gebeurt door middel van elektrische lading in de geheugenchips. Dit is ook de reden waarom ze zo snel zijn. Dit werkt eigenlijk net zoals bij een geheugenkaartje dat in een fotocamera of smartphone stopt.

Ook zit er geen draaiende magnetische schijf in. Dit is wel het geval bij een HDD. Hierdoor kan je ook nooit praten over een SSD schijf, want er zit geen draaiende schijf in een SSD. Alleen maar NAND geheugenchips op een printplaat.

Een SSD bestaat uit meerdere NAND geheugenchips en heeft geen draaiende schijf of andere bewegende onderdelen. Een geheugencontroller zorgt ervoor dat alle data naar de verschillende geheugenchips worden weg geschreven. Tevens zorgt deze geheugencontroller voor verschillende zaken waardoor hij optimaal blijft werken. Het aantal NAND geheugenchips verschil per model waardoor er ook verschillen zijn in de hoeveelheid opslagruimte.

Vaak is een SSD nog voorzien van een stukje werkgeheugen (cache) dat ook in een computer zit. Dit stukje werkgeheugen is nog sneller dan de geheugenchips zelf, maar kan alleen data onthouden als er stroom aanwezig is.

Binnenkant van een SATA SSD

De SSD vinden we vaak in mobiele apparaten, want naast de snelheid heeft een ssd ook als voordeel dat deze energiezuiniger is en beter bestand tegen trillingen en schokken.