## Veerkracht

Veerkracht (ook wel elastische kracht genoemd):

Je kan iets veerkrachtig noemen als het kracht uitoefent in de tegenovergestelde richting waarmee eerst geduwd of getrokken is. Een veer rekt bijvoorbeeld uit als je er een gewicht aan hangt en veert terug als je het gewicht weg haalt. Er werkt dan dus een kracht in de tegenovergestelde richting.

Als iets veerkracht heeft kun je het 'elastisch' noemen, het kan vervormen en krijgt na een tijd zijn oude vorm terug. Denk aan elastiek, maar bijvoorbeeld ook aan een trampoline of stuiterbal.

Veren kunnen van elkaar verschillen in hoe "stug"ze zijn, bij sommige veren moet je harder duwen of trekken om hun lengte veranderen. Deze "stugheid" wordt de veerconstante genoemd en wordt gemeten in N/m of N/cm, het hangt er maar net vanaf of je de veranderde lengte in meters of centimeters hebt gemeten. De formule ziet er zo uit:

C = veerconstante in N/cm of N/m

F = kracht in Newton

u = uitrekking in centimeter of meter

Voorbeeldsom:

Vera onderzoekt de veer die in de schokdemper zit van haar mountainbike. Als zij er op gaat zitten wordt de veer 2,3 centimeter ingeduwd, zelf weegt zij 55 kg. Wat is de veerconstante van de schokdemper?

Voordat wij de formule voor de veerconstante kunnen gebruiken, moeten wij eerst de massa van Vera omrekenen naar de (zwaarte)kracht waarmee op de veer wordt geduwd. We gebruiken de volgende formule:

Nu hebben wij de kracht in Newton en de uitrekking in centimeter. We hebben genoeg gegevens om de formule voor de veerconstante te gebruiken.