## warmtewiel WTW

Een warmtewiel is een grote schijf van metaal die op een constante snelheid rond draait door de luchtstromen, in de schijf zitten kleine kamertjes waar de lucht in blijft vast zitten, in tegenstelling tot die kruis wisselaar komt de vervuilde binnen lucht hier wel in aanraking met de schonene buitenlucht,

Doordat de schijf op een constante snelheid draait is de warmte overdracht goed te regelen en kun je ook regelen hoe veel vocht er wordt overgedragen aan de instromende buitenlucht.

de nadelen aan een warmtewiel zijn het lagere rendement (max 75%) en het feit dat de luchtstromen met elkaar in aanraking komen zodat er vervuiling plaats vindt voordat de lucht de woning binnen treed.