## Proef 9: Een vloeistofthermometer ijken (30 min)

## Inleiding

Een vloeistofthermometer heeft een reservoir en een stijgbuis, met daarlangs een schaalverdeling in graden Celsius, waarop je de temperatuur afleest.

Bekijk de video over thermometers ijken:

#### Doel

Bij deze proef ga je een blanco thermometer van een schaalverdeling voorzien

#### Nodig

1. schilders-tape

2. bekerglas

3. stukjes ijs

4. thermometer zonder schaalverdeling

5. gewone thermometer

6. brander

7. driepoot

8. gaasje

9. lucifers

#### Uitvoeren en uitwerken

#### Het nulpunt bepalen

– Plak een smal strookje tape vlak naast de stijgbuis.

– Doe de stukjes ijs in het bekerglas Zet de thermometer erin. Het reservoir moet aan alle kanten omringd zijn met ijsblokjes (figuur 39).

– Wacht twee minuten. Zet dan op het crêpetape een potloodstreepje op de plaats waar de alcohol staat.

– Haal de thermometer uit het ijs en schrijf het cijfer 0 bij het streepje.

figuur 39 de thermometer in ijswater

#### Het honderdpunt bepalen

– Vul het bekerglas voor een derde met water. Breng het water met behulp van de brander aan de kook.

– Zet de thermometer in het bekerglas. Laat de thermometer een minuut in het kokende water staan. Zet dan een potloodstreepje op het crêpetape op de plaats waar de vloeistof staat.

– Haal de thermometer uit het water. Doe de brander uit. Schrijf bij het streepje dat je net hebt gezet, het cijfer 100.

#### IJken en meten

– Verdeel de ruimte tussen 0 en 100 met behulp van streepjes in tien gelijke delen. Zet bij die streepjes de getallen 10 tot en met 90.

#### Opdrachten

Meet de temperatuur in het lokaal met de thermometer waarvoor je een schaalverdeling hebt gemaakt. Probeer de temperatuur tot op één graad nauwkeurig te bepalen. Meet daarna de temperatuur in het lokaal nog eens, maar nu met een gewone thermometer.

1 Welke temperatuur geeft elke thermometer aan?

Meet op dezelfde manier met beide thermometers de temperatuur van kraanwater, meteen nadat het uit de kraan komt.

2 Welke temperatuur geeft elke thermometer aan?

Meet ook met beide thermometers de temperatuur van je lichaam. Houd het reservoir elke keer 30 seconden onder je oksel, voor je de temperatuur afleest.

3 Welke temperatuur geeft elke thermometer aan?

4 Kun je met de thermometer waarvoor je een schaalverdeling gemaakt hebt, redelijk nauwkeurig de temperatuur meten?