## Invoeren van CSV data

##

Als je een Excel bestand hebt omgezet naar een CSV bestand, kun je dit invoeren in QGIS. Laten we kijken hoe dat moet.

Om een nieuw laag uit een bestand in je kaartweergave te laden;

- Ga naar tabblad kaartlagen, en selecteerdDatabronnen beheren, klik op de knop Databronnen beheren openen (of druk op ``Ctrl`+`L``). Dit is te vinden in je 'data source manager' toolbar.

Als daarop geklikt word, zie je een popup venster in beeld komen. Zorg dat je onder 't tabblad 'tekengescheiden tekst' zit.

1. Klik op het knopje met drie puntjes (...) naast bestandsnaam (rechtsboven) om je CSV bestand te zoeken en te selecteren.
2. Er komt dan automatisch tekst te staan bij bestandsnaam en laag naam. Je kunt je laag naam nog aanpassen, in dit geval bijvoorbeeld 'bruinvis waarnemingen'.
3. Bij het pijltje genaamd 'bestandsindeling', Selecteer je 'zelfgekozen tekstscheiders' en dan 'tab' en 'puntkomma' te aanvinken.
4. Bij het kopje 'opties voor record en velden' hoef je niks aan te passen.
5. Onder het kopje 'geometrie definitie' moet je wel een aantal dingen controleren.
   1. Zorg dat 'punt coordinaten' geselecteerd is.
   2. Controleer of de juiste kolommen uit je Excel bestand bij 'x veld' en 'y veld staan. Kijk hiervoor even terug in je excel bestand hoe de kopjes van de x-coordinaten en y-coordinaten genoemd waren. In dit geval: centrumx (voor X) en centrumy (voor Y)
   3. Controleer of het automatisch goed is ingevoerd in je popup venster. In de meeste gevallen zal dit automatisch gaan.
   4. Controleer vervolgens je 'geometrie CRS'. Dit is je coordinatenstelsel. In veel gevallen zal dit ook automatisch goed gaan, maar controleer voor jezelf of wat hier staat, overeen komt met wat er in je QGIS kaartweergave gebruikt worden. Dit kun je controleren door rechtsonderin te kijken in je kaartweergave (hier kun je ook op klikken). In de meeste gevallen zul je EPSG28992 Amersfoort/RD New selecteren. Zie je de juiste coordinatenstelsel er niet tussen staan? Klik dan op het knopje met een wereldbolletje. Daar kun je dan de juiste vinden.
   5. Komt dit niet overeen, pas dan in je popup venster de Geometrie CRS aan zodat deze overeenkomt met wat er in je kaartweergave staat. Andersom kun je dat ook proberen, dus je kaartweergave aanpassen op wat er in je popupvenster stond.
      1. Mocht dit de eerste keer niet goed gaan, verwijder dan je laag uit je kaartweergave, en voeg je CSV bestand opnieuw toe.
6. Als dat allemaal gecontroleerd is, klik je op 'add'. Je popup venster zal niet weg gaan, maar je ziet als het goed is wel punten verschijnen op je kaartweergave.
7. Zodra dit gelukt is, kun je op 'close' klikken op weg te gaan uit je popup venster.

Er zullen in de eerste instantie simpele bolletjes staan als symbool voor je datapunten. Dit kun je aanpassen in de symbologie, zoals eerder uitgelegd.

Wat goed van je! Je kunt nu datapunten van externe bronnen toevoegen aan je QGIS kaart!! Topper dat je bent.