## Omvormer

De omvormer zet de opgewekte gelijkstroom (DC) om naar Wisselstroom* (AC)

De installatie die op het dak ligt is dan de DC-kant van de installatie

Het gedeelte van de omvormer naar de meterkast is het AC-gedeelte.

Het vermogen van de omvormer is afhankelijk van het aantal panelen dat je erop aansluit.

Op de afbeelding zie je een omvormer met de DC bekabeling (de kabels vanaf de zonnepanelen) en de AC kabel (kabel naar de meterkast)

*Een Wisselstroom dat is een stroom die continu veranderd van polariteid, op het Nederlandse stroomnet staat een wisselspanning van 230V, 50hz dat betekend dat de spanning 50x per seconde wisselt van plus naar min.