## Programmeren (Flashen) van de micro:bit

Micro:bit flashen vanuit de Python Web editor

Als je een moderne webbrowser hebt (gebaseerd op chrom ium platfrom: Google Chrome en Microsoft Edge), kun je jouw programma's rechtstreeks naar de micro: bit sturen vanuit de MakeCode- en Python-editors zonder HEX-bestanden te hoeven downloaden, slepen en neerzetten.

Direct Flashen bespaart tijd en maakt het eenvoudiger om de code op jouw micro:bit bij te werken telkens wanneer je de code in de editor bijwerkt.

Het maakt gebruik van een proces genaamd WebUSB, dat een verbinding maakt tussen de browser of app en de micro: bit via de USB-kabel.

1. Kies in het menu van de Python-editor de optie Connect. Je ziet een pop-up in de browser met alle micro:bits die je met een USB-kabel hebt aangesloten.
2. Selecteer het apparaat met de naam BBC micro:bit CMSIS-DAP en vervolgens Connect. Je ziet de menu-update om je te laten zien dat er een verbinding is gemaakt. Flash en Disconnect verschijnen als knoppen in het menu
3. Probeer nu je programma te Flashen, je zou moeten merken dat het nu rechtstreeks naar de micro:bit wordt gestuurd elke keer dat jw op Flash drukt. De eerste keer dat je dit doet kan het wat langer duren, maar de volgende programmeringen zullen sneller zijn.