## Mens & Natuur: Water zuiveren

Water is een van de belangrijkste voorwaarden voor het leven op aarde. Zonder water zou er geen leven mogelijk zijn. In Nederland kun je gewoon schoon water uit de kraan halen. Dit is een erg belangrijk, omdat wij hebben geleerd door de tijd heen dat veel ziektes zich kunnen verspreiden door water. Daarnaast is het natuurlijk een stuk lekkerder om schoon water te drinken, dan vies slootwater!

Ondanks dat even de kraan open doen heel simpel lijkt, is het dat niet zo. Er moeten veel stappen ondernomen worden om het water zo schoon bij jou thuis te krijgen. Dit gebeurd in Nederland altijd lokaal bij een waterzuiveringscentrale.

Omdat er allemaal verschillende soorten vervuilingen in ons water zitten, zoals zand, plantjes, vieze kleurtjes en geurtjes, stukken afval, ziektes en zo voort, hebben we verschillende stappen nodig om dit weer te zuiveren. Het vervoeren van bron water is namelijk duurder dan het lokaal zuiveren van het water. Hierdoor hebben alle waterzuiveringscentrales andere uitdagingen. In deze Xperience gaan we het hebben over een hand vol met zuiveringsstappen die een centrale kan gebruiken.

De eerste is beluchting. Beluchting is het proces waarbij het water in contact komt met lucht. Dit kan via een sproei-installatie of een aantal traptreden waar het water afstroomt. De mening van water met lucht zorgt ervoor dat er zuurstof in het water komt. Dit zorgt ervoor dat verschillende stoffen zoals ijzer uit het water gehaald kunnen worden.

Daarna kan het water naar een zandfilter. Een zandfilter is eigenlijk heel simpel, het is gewoon een bed met zand, waar het water doorstroomt. Dit filter werkt als een zeef en filtert alle grove deeltjes uit het water. Naast zeven helpen de bacteriën die in dit zandfilter zitten om het water schoon te maken. Deze zetten sommige schadelijke stoffen om in onschadelijke stoffen.
Ook kun je het water door een filter van grind laten gaan, om zo alle grotere delen op een snellere manier te kunnen filteren.

Om kleur- en geurstoffen te kunnen verwijderen, maken we gebruik van actieve koolstof. Dit is een zwarte poeder, waar kleur- en geurstoffen zich aan binden. Deze poeder moet weer uit het water gezeefd worden nadat deze de kleur- en geurstoffen heeft opgenomen.