# Les 2: Het practicum: raketten lanceren!

Benodigdheden:

- pet-fles met schaalverdeling
- rubber stop of kurk
- fietsventiel
- fietspomp of compressor
-lanceeropstelling
- ruime hoeveelheid water

De kurk die hier is gebruikt, is doormidden gesneden. Als dat niet wordt gedaan, is het heel moeilijk om het ventiel te monteren. Voor het monteren van het ventiel in de dop, is een oude binnenband gebruikt.

Voor de lanceeropstelling is een simpele plank onder een hoek van 45 graden neergezet. Hierop kan de raket rusten. De steen achter de raket is geplaatst zodat de onderkant van de raket niet wegschuift.

De finnen die hier zijn gebruikt komen van rokit.com, maar die zijn niet nodig voor het experiment.

PET-flessen met schaalverdeling van te voren al klaarmaken. Er is maar 45 minuten de tijd, door het ter beschiking stellen van alle materiaal kan er snel begonnen worden met lanceren.

Alle raketten worden onder een hoek van 45 graden gelanceerd. Omdat de hoogte heel moeilijk te bepalen is, wordt gemeten hoe VER dat een raket is gekomen.

Leerlingen kunnen zelf de raketten vullen met water. Door de schaalverdeling kunnen ze snel zien hoeveel water er in zit, en dus ook hoeveel lucht er in zit.

Noteren: hoeveel water (en dus ook hoeveel lucht), en hoe ver de raket is gekomen. Meerdere keren lanceren.

De maximum afstand wordt ongeveer bereikt wanneer de fles tussen de 30-40% is gevuld.