# Hoogwater rivieren

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken moeten overstromingen langs de kust voorkomen.
Hoogwater komt echter ook in rivieren voor.
In de winter en aan het begin van de lente is de meeste kans op hoogwater.
De rivieren Maas en Rijn voeren dan meer regenwater af.
Bij invallende dooi is er ook veel smeltwater.

Om de overstromingskans van rivieren te verkleinen worden er maatregelen getroffen.
Dit zijn onder meer:
- het versterken van rivierdijken en kades
- het verdiepen en verbreden van de rivierbedding
- het verlagen van de uiterwaarden
- het aanleggen van overloopgebieden
- het verlagen van de stenen dammen in de rivier (kribverlaging)