**Uitzetten.**

Als je lengte op wilt meten, kun je dat met verschillende hulpmiddelen doen. Dit kan met duimstok, zakrolmaat, meetlat, meetlint en meetband.

 

Een moeilijk maar zeer nauwkeurig apparaat is het waterpasinstrument. Hiermee kun je ook de lengte mee meten. Bij het meten van lange afstanden wordt vaak een meetlijn uitgezet.

Hierdoor weet je zeker dat je een rechte lijn meet. Hulpmiddelen bij het meten van een meetlijn zijn jalons, piketten en pennen.

Bij het meten van hoogten in een tuin wordt gebruik gemaakt van piketten, rijlatten en

timmermanswaterpas. Hoogten worden uitgedrukt in meters boven of beneden N.A.P. N.A.P. staat voor Nieuw Amsterdam Peil. Overal in Nederland liggen

peilmerken waarvan de hoogte ten opzicht van



N.A.P. bekend is.

Het echte uitzetwerk is een nauwkeurige klus. De meetlijn kun je uitzetten door middel van tussenzichten en vooruitzichten. Wanneer een loodlijn moet worden uitgezet wil dat zeggen dat de ene lijn loodrecht op de andere lijn moet worden

gezet. Dit kan met behulp van het menselijke lichaam. Maar dit kan veel nauwkeuriger met een lijn worden bepaald. Om bijvoorbeeld een pad op de

juiste hoogte te maken, wordt gebruik gemaakt van zichtlatten. Wanneer de tuin compleet is uitgezet, kun je beginnen met de aanleg van de tuin.