# 3D Printen

Om iets te kunnen 3D printen moet eerst een 3D model gemaakt worden, dit model kan in OnShape of een ander 3D programma. Daarna moet het model opgeslagen worden als STL bestand. Met dit STL bestand kan de printer worden ingesteld. Hieronder de stappen van model tot print.

De docent zal de print voorbereieden en heeft dus het STL bestand nodig om dit te doen. Wil je printen? Sla het bestand dan altijd op als STL en lever dit volgens afspraken in bij de docent.

Het opslaan van het model als STL in OnShape:

Klik met de rechtermuisknop op "part 1" links onderin, er komt nu een menu tevoorschijn. Kies voor "export..".

Er komt nu een menu tevoorschijn waarin een aantal instellingen gedaan moeten worden.

File name: Kies een geschikte naam voor het bestand.

Format: Kies voor STL.

STL Format: Kies voor Binary.

Units: Kies voor Millimeter.

Resolution: Kies voor Fine.

Options: Kies voor Download.

Klik vervolgens op "export" en het bestand wordt opgeslagen in de map "Downloads".