# Statietrap.

Bij de marine kan het natuurlijk niet zo zijn dat een hoogwaardigheidsbekleder via een loodsladder aan boord moet klauteren.

Hr MS De Ruyter

Zij komen aan boord middels een trap die langs de zijde van het schip opgehangen kan worden; de statietrap.

Wanneer het opgeborgen is hangt hij opgeklapt tegen de railing van het schip.
De scepters kunnen van het neerklap-type zijn , maar het kan ook zijn dat ze er nog ingezet moeten worden.
Dan wordt de statietrap zo horizontaal mogelijk overboord neergelaten zodat de scepters en het touwwerk aangebracht kunnen worden.
Een klusje dat niet zonder reddingsvest aan gedaan moet worden...
Vervolgens wordt de statietrap met het onderste bordes op de juiste hoogte gehangen.
Als het helemaal goed gedaan is heeft het schip op diverse hoogtes ogen aan de huid van het schip gelast gekregen waar het bordes aan vastgebonden kan worden zodat het met slingerend schip niet van de huid af geraakt.