## Injectie

Er zijn verschillende injectiesystemen. in een gaschromatograaf kunnen zowel vloeistof als gassen geinjecteerd worden. Indien er een vloefstof geinjecteerd wordt is het van belang dat deze in de gasfase gebracht kan worden. Is dit niet mogelijk dan is gaschromatografie niet geschikt voor dat type vloeistof. In de praktijk komt het er op neer dat componenten die een kookpunt hebben < 300ºC goed met een gaschromatograaf geanalyseerd kunnen worden.

### Vloeistof injectie

Een veel toegepaste injectiemethode is de vloeistofinjectie. De injectiepoort wordt op een dusdanige temperatuur ingesteld dat een kleine hoeveelheid vloeistof direct in de gasfase komt. Een vuistregel is liever geen waterige oplossingen. Hoewel hier in de moderne chromatografie nauwelijks nog beperkingen voor zijn. De meeste GC kolommen zijn geschikt voor de injectie van waterige vloeistoffen. Er dient wel rekening gehouden te worden met het hoge expantievolume van water. De gebruikte liner heeft daarvoor het juiste volume nodig. Zorg dat het injectievolume zo laag mogelijk is. In afbeelding 1 wordt een vloeistofinjector weergegeven.

Afbeelding 1: Autosampler geschikt voor vloeistofinjectie

### Headspace injectie.

Bij een headspaceinjectie wordt de vial opgewarmd zodat de te analyseren stoffen uit de matrix verdampen. De gasfase boven de matrix wordt vervolgens met een gasdichte injectiespuit geinjecteerd op de GC. Het is mogelijk om deze manier van injecteren handmatig te doen maar het is ook mogelijk om een headspace autosampler te gebruiken. Een voorbeeld van een headspace autosampler staat in afbeelding 2:

Afbeelding 2: Headspace autosampler

### Solid Phase Micro Extraction

Indien de concentraties analieten in de monstermatrix te klein zijn om rechtstreeks te kunnen bebalen kan Solid Phase Micro Extraction (SPME) een uitkomst zijn. Verder is het ook een manier om een zuiverder sample en dus chromatogram te krijgen. SPME wordt onder andere toegepast om vluchtige stoffen in water te bepalen. SPME is ook in combinatie met headspaceinjectie toe te passen. Er zijn autosamplers op de markt die elk type injectie kunnen uitvoeren.