## stroomkringen en schakelschema's

Stroomkringen en schakelschema's

Zoals je misschien al weet hebben batterijen vaak een plus- en minpool, twee kanten dus. De vorige les heb je geleerd dat stroom graag van de + kant naar de - kant wilt gaan, dit kan alleen als de + en - kant aan elkaar gekoppeld zijn. Om een apparaat aan te krijgen moet de '+ kant' van de spanningsbron (batterij) gekoppeld zijn met het apparaat en gelijkertijd moet het apparaat ook gekoppeld zijn aan de '- kant' van de spanningsbron. Voor deze kring zijn minimaal twee draden nodig. Eén draad koppelt de + kant van de batterij met het apparaat en de andere draad gaat van het apparaat naar de - kant van de batterij. Dit wordt ook wel een stroomkring genoemd.

Spanningsbronnen, apparaten, schakelaars en draden/ snoeren kan je op verschillende manieren met elkaar verbinden. Dit worden ook wel schakelingen genoemd. Om een overzicht te krijgen van een schakeling kan een schakelschema gemaakt worden, dit is een schematische tekening van hoe de draden verbonden zijn met de spanningsbron(nen), apparaten en schakelaars.