# De multimeter

# Waarom een digitale multimeter?

Tientallen jaren terug kon je met eenvoudige multimeters goed werken. Door de komst van nieuwe apparatuur wordt het elektriciteitsnet anders belast. Denk maar eens aan het gebruik van PC’s, TV’s en Ledverlichting.

In deze apparatuur zitten geschakelde voedingen, waarbij de stroom en de spanning niet mooi zijn, zoals we eigenlijk willen. We zeggen dat het elektriciteitsnet vervuild raakt.

# Opbouw van een multimeter

Een multimeter bestaat uit 4 onderdelen waar je tijdens elke meting gebruik van maakt:

- Het display
- De selectieknop
- De aansluitbussen
- Test- of meetsnoeren

Het display heeft een aantal digits. Dit zijn de cijfers die het display weer kan geven. Het display kan bij sommige multimeters ook verlicht worden.

De selectieknop is nodig om de juiste grootheid te meten. Dit kan bijvoorbeeld spanning, weerstand of stroom zijn. De eenheden worden weergegeven op de multimeter, bijvoorbeeld:

- Wisselpanning U~ in V~ (Volt)
- Weerstand R in OMEGATEKEN (Ohm)
- Gelijkstroom I= in A= (Ampère)