## Amerikaanse en Isometrische projectie

De Amerikaanse projectie wilt zeggen dat de manier van tekenen van een voorwerp in meerdere aanzichten 2-dimensionaal wordt weergegeven. De drie aanzichten die het meest worden gebruikt zijn het vooraanzicht (VA), rechter zijaanzicht (RZA, RZ of RA) en bovenaanzicht (BA). Maar er zijn natuurlijk ook meerdere aanzichten zoals het onderaanzicht (OA), linker zijaanzicht LZA, LZ of LA) en achteraanzicht (AA).

De isometrische is net wat anders dan de Amerikaanse projectie. In de isometrische projectie wordt een voorwerp 3-dimensionaal weergegeven. Hierdoor kun je ook de diepte laten zien in een tekening. In een isometrische projectie kan een leiding in 6 richtingen lopen:

- Naar links;
- Naar rechts;
- Naar boven;
- Naar beneden;
- Naar voor;
- Naar achter.