## Werkwijze

Destructie

- Zet het destructieblok aan op 10 zodat deze alvast kan opwarmen.
- Pipetteer 5 ml slib in de 12 Büchi buizen (destructiebuizen)
- Voeg per buis 10 ml zwavelzuur toe. Werk in de zuurkast!
- Voeg aan elke buis een speciaal tablet toe.
- Zet de buizen in het buizenrek en plaats deze vervolgens in het destructieblok (zie figuur 1). Zorg er ook meteen voor dat overig zwavelzuur wordt opgeruimd om ongelukken te voorkomen. → afvalvat 1
- Plaats de destructiekolom boven op de buizen. Let op: de kolom moet vastklikken en zorg ervoor dat de afzuiging aan de achterkant zit.
- Koppel de afzuigslang op de achterkant.
- Zet de scrubber aan (zie figuur 2). Let op: als de loog blauw is, kan je de scrubber gebruiken. Zodra hij geel wordt moet dit worden aangegeven (neutralisatievloeistof verzadigd)
- Kook de buizen tot het mengsel in de buis helder is en er geen damp meer van de buizen af komt.
- Haal na het koken de buizen uit het destructieblok en verplaats ze naar de zijkant zodat ze kunnen afkoelen (zie figuur 3)

Destillatie

- Vul 3 erlenmeyers met:
- 50 ml boorzuur
- 3 druppels indicator (zie figuur 4).
- Plaats een destructiebuis en een erlenmeyer in de destillator (zie figuur 5).
- Zorg dat de functie altijd op 1 staat.
- Let op: de buizen zijn warm! Maak gebruik van de handschoenen.
- Sluit de klep voor de destructiebuis goed (zie figuur 6). Let op: zorg ervoor dat de buis ook goed vastzit tussen de klemmen!
- Controleer of er nog voldoende water en NaOH in de vaten erachter zit. Anders aanvullen en zo nodig een keer met alleen water laten doorspoelen.
- Zet het koelwater aan. Draai hierbij aan het kraantje rechtsachter de destillator.
- Druk op start en wacht tot het destilleren klaar is. Blijf er wel bij staan en houdt in de gaten of hij doet wat hij moet doen.
- Herhaal dit voor de overige buizen.
- Plaats na het destilleren de buizen in een rek (figuur 7). Gebruik ook nu weer de handschoenen.

Titratie

- Neem na het destilleren van een buis de erlenmeyer mee naar de Dosimat (zie figuur 8).
- Titreer nu met de Dosimat 0,1 M HCl tot het omslagpunt. De vloeistof in de erlenmeyer is na destillatie van paars naar groen gekleurd. Titreren doe je tot het omslagpunt naar paars.
- Herhaal dit voor alle erlenmeyers.
- Noteer het verbruik HCl.