## Reagentia

- TruQ Yttrium stockstandaard 1000 ug/mL (1000 ppm) in 2% HNO 3
  - Werkoplossing 1: Yttrium 5 ppm standaard in 2% HNO3
  - ICP werkoplossing 2 : Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (1 mg/L; 1 ppm) in 2% HNO3
  - ICP werkoplossing 3: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (0.1 mg/L; 1 ppm) in 2% HNO3
- AAS stockstandaarden:
  - AAS standaard Ca 1000 mg/L (1000 ppm) in 0,5 mol/L HNO3
  - AAS standaard K 1000 ppm in 1 M HNO3
  - AAS standaard Mg 1000 ug/mL (1000 ppm) in 5% HNO3
  - AAS standaard Na 10000 ppm in 1 M HNO3
- Geconcentreerd (65%) salpeterzuur
- 2% HNO3 handmatig gemaakt vanuit geconcentreerd (65%) salpeterzuur.

# Bereiding werkoplossingen

Pipetteer 500 uL in een matkolf van 100 ml en vul aan met 2% HNO3

Werkoplossing 2: mengstandaard Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni Pb, Zn 1 mg/L 1ppm

- Pipetteer 100 uL van elke AAS 1000 ppm standaard (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) in een 100 mL maatkolf voor 1 ppm. Vul aan met 2% HNO3 en homogeniseer.
- Schenk over in de daarvoor bestemde bewaarcontainer

Werkoplossing 3:mengstandaard Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb,Zn 0,1 mg/L 0,1 ppm, 100 ppb

- Pipetteer 10 mL van werkoplossing 2 in een maatkolf van 100 mL. Vul aan met 2% HNO3 en homogeniseer.
- Schenk over in de daarvoor bestemde bewaarcontainer.