## Werkwijze

Pak een houder en vul deze met cuvetten. Zorg er wel voor dat dit UV cuvetten zijn! |
Vul de cuvetten met de monsters. Zet de spectrofotometer aan. De knop zit aan de achterkant naast de stekker. |
Zet de blanco op plek 1. Dit is het blauwe vakje. |
Vul nu de rest van de carrousel (tegen de klok in) met de overige cuvetten. |
Als dit scherm verschijnt druk dan op 1 met de toetsen links naast het scherm. |
Druk bij dit scherm op 2. |
Zorg ervoor dat er altijd wordt gemeten bij 254 nm. Mocht dit niet zo op het scherm staan, druk dan op de toetsen aan de linkerkant om het juiste getal in beeld te brengen. Druk hierna op F3. |
Hij staat nu in de juiste positie voor het meten. |
Om te beginnen met meten druk je op de groene knop. |
De waarde die op het scherm komt te staan noteer je. Druk vervolgens weer op de groene knop om door te schakelen naar de volgende cuvet. |
*Het kan voorkomen dat niet alle cuvetten die gemeten moeten worden in één keer in de spectrofotometer passen. Haal dan de al gemeten cuvetten eruit en zet de overige cuvetten in de meter. Laat wel de blanco staan in het blauwe vakje. |
Herhaal dan de stappen die hierboven staan. |
Haal alle cuvetten uit de carrousel en zet de spectrofotometer weer uit. |