## Werkwijze

#### Bereiding van de oplossing van Titriplex III (c = 0,01 mol/L):

- Weeg 3,722g dinatriumzoutdihydraat van ethyleendiaminetetraazijnzuur af in een maatkolf van 1000ml
- Los volledig op in 1000ml ultrapuur (Type I) water
- Indien er geen volledige oplossing plaatsvindt wordt de oplossing verwarmd onder rustig roeren

#### Titratie Eriochrome Black T indicator:

- Breng 100ml watermonster over in een erlenmeyer van 200ml
- Voeg 2ml 25% ammoniak toe aan de erlenmeyer
- Controleer de pH van de oplossing (± pH10)
- Voeg een spatelpunt Eriochrome Black T indicatorpoeder toe (±200 mg)
- Vul de buret met de Titriplex III (c = 0,01 mol/L) EDTA oplossing
- Titreer met Titriplex III onder snel en krachtig roeren tot een stabiele kleurverandering van rood/roze naar blauw

#### Titratie Calconcarbonzuur indicator:

- Breng 100ml watermonster over in een erlenmeyer van 200ml
- Voeg 2ml 25% ammoniak toe aan de erlenmeyer
- Controleer de pH van de oplossing (± pH10)
- Voeg een spatelpunt Calconcarbonzuur indicatorpoeder toe (±200 mg)
- Vul de buret met de Titriplex III (c = 0,01 mol/L) EDTA oplossing
- Titreer met Titriplex III onder snel en krachtig roeren tot een stabiele kleurverandering van paars naar blauw