## Uitwerken

Eerstelijnscontrole:

De eerstelijnscontrole is van belang wanneer er routinewerk wordt uitgevoerd in een laboratorium, een analist wordt verwacht een kritische houding te hebben omtrent het analyseren van de meetgegevens. De eerstelijnscontrole is een van de manieren waarop dit uitgevoerd kan worden. Indien er afwijkende waardes worden ondervonden wordt er geacht contact op te nemen met de leidinggevende.

Stappenplan:

- Controleer de desbetreffende kalibratielijnen op hun lineariteit
- Controleer de desbetreffende profiles en pieken vanwege de achtergrondruis
- Controleer of de achtergrondcorrectie en de integraties correct zijn ingesteld
- Volg het tabel die hieronder staat omschreven:

Controle: | Voldaan? J/N
Correlatiecoëfficiënt R^2 > 0,95 | J/N
Intensiteiten Yttrium 1500 < x < 3000 | J/N
Controle monster begin + eind verschil <5% | J/N
Waarde controlemonsters binnen 2S grenzen (shewhart kaart) | J/N
Controlemonsters afwijking t.o.v. referentiewaarde <20% | J/N