## Lesmateriaal

1 Wat is ontwerpen?

Lees de volgende paragrafen door:

Orientatie | Belangrijke aspecten van ontwerpen | Samenvatting | Toets: Wat is ontwerpen | Begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Wat is ontwerpen

2. Inventarisatie

Lees de volgende paragrafen door:

Orientatie | Opnemen van de bestaande situatie | Inmeten van een tuin en maken van een veldschets | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Inventarisatie

gebruik kadastrale kaarten | maak en lees een veldschets

PIET OUDOLF ONTWERPT EN MAAKT BEPLANTINGSPLANNEN

VIDEO | Dutch Profiles | Piet Oudolf

3. Analyse en visievorming

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Analyse | Onderzoekschetsen en functieschetsen | Visievorming | De wens voor een onderhoudsarme tuin uitgelicht | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Analyse en visievorming

de analysekaarten worden vaak op schetspapier (kalkpapier) gemaakt

PPT | Analysefase en ontwerp-aanleidingen

OEFENING: ANALYSEFASE | Project Van Zuilen

Maak voor project Van Zuilen de onderstaande analyses. Gebruik daarbij de PPT met afbeeldingen van de huidige situatie en gebruik de basiskaart.

BASISKAART | Van Zuilen | schaal 1-50 | papierformaat A4

PRESENTATIE | Van Zuilen | afbeeldingen inventarisatie

. analysekaart: gebruik van de ruimten

. analysekaart: looplijnenkaart

. analysekaart: kijklijnenkaart

. analysekaart: schaduwkaart

INFO | bezonning | stand van de zon door het jaar heen

4. Schetsontwerp

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | massa-ruimte schetsen | Schetsontwerp en compositie creeren | Samenvatting | Toets | begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Schetsontwerp

OEFENING | SCHETSFASE | Project Van Zuilen

Maak voor project Van Zuilen het

. vlekkenplan

. schetsontwerp

5. Definitief ontwerp

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Een go of no-go overleg met de opadrchtgever | dode materialen | Levende materialen | Het definitief ontwerp | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Definitief ontwerp

Veel gebruikte schalen bij particuliere tuinen zijn schaal 1:50 en 1: 100

Werk een tekening af met kaderlijn, stempel, noordpijl en legenda

THEORIE | aan welke eisen voldoet een definitief ontwerp

OEFENING | BASISKAART | Project Van Zuilen

Teken de besiskaart voor Project Van Zuilen uit.

teken op A3-kalkpapier | plak je papier met plakband en de tekenhaak haaks op je tafel | teken de kaderlijn met tekenpen 0.7 mm 1 cm binnen je papierrand | teken de stempel met tekenpen 0.7 mm met een maximale maat van 19 cm x 5 cm | leg een basiskaartje (uitgedeeld in de les) onder je kalkpapier, iets links van het midden | trek met je tekenpan 0.5mm het huis, de ramen en de deuren over | teken met tekenpen 0.5 de berging van de buren in | teken met tekenpen 0.3 mm de peceelsgrenzen in

Deze tekening gebruik je vervolgens als onderlegger voor het DO

OEFENING | DEFINITIEF ONTWERP ( DO )| Project Van Zuilen

Lees de eisen door die gesteld worden aan een Definitief ontwerp. Bekijk ook het bijgevoegde voorbeeld van een DO van het Project Forelborch.

Teken voor Project Van Zuilen een definitief ontwerp uit. Maak hier een kopie van en neem die mee naar de les. Kijk naar de manier waarop een definitief getekend wordt.

DEFINITIEF ONTWERP | voorbeeld Forelborch | A3-formaat | schaal 1-50

6. Communicatie met klanten

Lees de volgende paragrafen door: Orientatie | Kennis en eigenschappen van een tuinontwerper | Het Intakegesprek | De offerte | Presentatie | Samenvatting | Toets | Begrippenlijst

Ontwikkelcentrum | Communicatie met klanten

THEORIE | van klantgesprek tot ontwerp