## Opdrachtomschrijving

Werk de volgende opdracht uit:
De ventilator van de afzuiging is bekent en is weergegeven in de toegevoegde fotos.
Een aantal zaken dien je vooraf te controleren;

1. De aansluitwaarden
2. Alle maatvoeringen van de ophangbeugels
3. maatvoeringen van de kanalen waarop de ventilator moet worden aangesloten
4. Loctaie van de te monteren ventilator

*de ventilator mag op de betaande installaie worden aangesloten.
I.v.m. wetgeving zal een extern bedrijf ervoor zorgen dat er een aansluitmogelijkheid voor de unit is. Achter de ventilator zit de filter unit die wordt meegeleverd.
​

Subtaken t.b.v. de opdracht.
Maak voorafgaande de toets in het menu.
Zodra je klaar bent laat je deze controleren door de vakdocent. Bij akkoord mag je starten met het ventilatie project.

1. Maak een overzichtstekening van het kanalen tracé waarop de ventilator moet worden aangesloten.
   Overleg met de monteurs van het externe bedrijf i.v.m. de nieuwe aansluiting op het kanalensysteem.
2. Teken het elektrisch schema van de ventilator en pas hierbij de gestelde normen toe.
3. a] NEN1010
   b] NEN3140
   c] Machinepraktijkrichtlijn
4. Maak een materiaalstaat op voor het elektrische deel
5. Maak tevens een materiaalstaat op voor het kanalaen systeem
6. Vul een lijst in met de gebruikte gereedschappen
7. Aanvullend voor de niv 3 studenten: Maak een duidelijke planning en een realisatie
   Deel de mensen die je krijgt toegewezen in en wijs hen deeltaken toe
8. Voor de oplevering maak je een werkmap waarin de opdracht, tekeningen, schtesen, foto's en een zelfreflectie in terugkomen.

De onderstaande foto's kun je gebruiken om een beeld te krijgen van de situatie en de materialen.
Deze liggen reeds klaar in het lokaal en mag je fysiek bekijken.
Tijdens de werkzaamheden zal er een vakdocent aanwezig zijn om het proces te bewaken. Indien je er niet meer uitkomt mag je tussentijds inhoudelijke vragen stellen.
Mogelijk dat je eerst zelf in je naslagwerk moet gaan kijken of moet gaan overleggen binnen je groep.