## 3.6 Multiplex

Multiplex bestaat uit dunne laagjes hout die aan elkaar verlijmd zijn. Daarbij is de richting van de nerf van het hout afwisselend horizontaal en verticaal. De sterkte van hout hangt af van de nerfrichting, de richting waarin de nerven van het hout lopen.

Daardoor is Multiplex in beide richtingen even sterk. Dat is voor veel toepassingen belangrijk. Bovendien trekt multiplex minder snel krom dan massief hout.