## Lesmateriaal en opdrachten

WERKPLAN AANLEG BEPLANTING

Lees door: Bomen | orientatie | Bomen planten | Bomen in stedelijke verhardingen | Samenvatting | Toets | Begrippen

Bomen planten | De Groene Wereld

Lees door: Heesters en coniferen planten | Orientatie | Heesters en coniferen planten | Klim- slinger- en leiplanten planten | Samenvatting | Toets | Begrippen

Heesters, coniferen planten - plantverbanden | De Groene Wereld

Lees door: Hagen planten | Orientatie | Hagen planten | Samenvatting | Toets | Begrippen

Hagen planten | De Groene Wereld

Lees door: Bosplantsoen | Orientatie | Wat is bosplantsoen | Plantsystemen | Mengen van bosplantsoen | Bosplantsoen planten | Samenvatting | Toets | Begrippen

Bosplantsoen | De Groene Wereld

OEFENING | WERKPLAN BEPLANTING | Van der Sterren

Sla onderstaand format 'Werkplan Aanleg' op je laptop op. Doe dit in je map Thema Aanleg. Geef het de naam: Werkplan Aanleg Familie Van der Sterren.

FORMAT | werkplan aanleg

Bestudeer het tuinontwerp en de beplantingsplannen van de familie Van der Sterren. Verwerk onderstaande vragen in het werkplan aanleg.

Bepaal per plantgroep de werkvolgorde van het aanplanten. Denk daarbij ook aan grondbewerking en bodemverbetering

Noteer de te gebruiken machines en gereedschappen en de PBM's

Geef een geschatte tijd aan

Vul het strokenplan in

GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES EN PBM's BIJ AANLEG VAN BEPLANTING

Welke gereedschappen en machines gebruik je bij het aanplanten?

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM's) BIJ AANLEG VAN BEPLANTING + ARBO

In de online Arbocatalogus vind je alle informatie over het gezond en veilig werken

LINK | Arbocatalogus

In de Arbocatalogus is ook een hoofdstuk opgenomen over Persoonlijke Beschermingsmiddelen

LINK | PBM's | Arbocatalogus

BESTELLEN VAN BEPLANTING

Lees de volgende paragrafen door: Oriëntatie | Kwaliteit van plantmateriaal | Wijze van Verhandelen | Planttijd | Samenvatting | Begrippenlijst. Maak de proeftoets

Maat en kwaliteit van beplanting | De Groene Wereld

PRESENTATIE | Kwaliteit, maatvoering en planttijden

Bestudeer onderstaande Powerpoint en Info.

PRESENTATIE | Plantmateriaal: maten en kwaliteit

INFO | Kwaliteitseisen aan beplanting

PLANTVERBANDEN

Wildverband | driehoeksverband

BEPLANTINGSPLAN MAKEN

Een beplantingsplan is een tekening met bijbehorende plantlijst en bestellijst waarin verwerkt is welke plant op welke plek in de tuin bedacht is. Een beplantingsplan wordt op schaal getekend.

Programma van Eisen

Afhankelijk van de wensen van de klant en de sfeer van het ontwerp bepaal je de juiste plantkeuze.

Denk daarbij aan sfeer, sierwaarde, grootte, onderhoudsintensiteit, bloeitijden, bladhoudend of bladverliezend, budget

Sierwaarde

Bij het bepalen van de plantkeuze hou je rekening met de sierwaarde van de gebruikte planten. Denk daarbij aan bloei, bloemkleur, bloemgrootte, kleur van het blad, opvallende vruchten, opvallende stamkleur, herfstkleur etc.

OEFENING SIERWAARDETABEL

Vul de sierwaardetabel in aan de hand van de tekening van Familie Van der Sterren.

Werk uit: de bomen | de hagen | de klimplanten | 5 heesters | 5 vaste planten

DEFINITIEF ONTWERP (DO) | Familie Van der Sterren | papierformaat A3 | schaal 1-100

BEPLANTINGSPLAN Plantenlijst

BEPLANTINGSPLAN houtachtig | Familie Van der Sterren | papierformaat A3 | schaal 1-100

BEPLANTINGSPLAN kruidachtig | Familie Van der Sterren | papierformaat A3 | schaal 1-100

VOORBEELD | SIERWAARDETABEL leeg

SIERWAARDETABEL | gedeeltelijk ingevuld

LINK | Van den Berk boomkwekerijen

LINK | Kwekerij Esveld | groot sortiment

LINK | Jan Spruijt Vaste planten met selectiemogelijkheden

OEFENING: BEPLANTINGSINDICATIE AAN DE HAND VAN PROGRAMMA VAN EISEN

OEFENING | beplantingsindicatie maken

Plantafstandentabel

OEFENING: BEPLANTINGSPLAN MAKEN

OEFENING: BESTELLIJST BEPLANTING MAKEN

Maak een bestellijst met de volgende kolommen: codering | aantal | wetenschappelijke naam | maatvoering | kwaliteit | bijzonderheden | prijs per stuk | prijs totaal exclusief BTW | BTW | totaal inclusief BTW

SCHAAL BEREKENEN

UITZETTEN VAN HET BEPLANTINGSPLAN

Uitzetten van de beplanting in de werkvolgorde:

Bomen> hagen> klimplanten> heesters (bladhoudend, bladverliezend, coniferen, heide-achtigen) > P9 (alle vaste planten, varens, siergrassen etc)> bloembollen