# Miswijzing

Uit het voorgaande hebben we geleerd dat het magnetisch kompas (vrijwel) altijd een afwijking heeft: de Miswijzing
De miswijzing onstaat door twee variabelen: de variatie en de deviatie.
En die laatste dienen wij minimaal één keer per dag te noteren in het
zeejournaal.
Hieruit volgt een formuletje:

MISW = VAR + DEV
miswijzing = variatie + deviatie.
En die miswijzing kun je op meerdere manieren bepalen, maar één manier is het verschil met het gyrokompas bepalen.
Míts de fout daarvan bekend is!
En onthoud:

"Van de goeie naar de kwaaie: teken draaie." (Van Kaart naar Kompas: West wordt +, Oost wordt -)

"Van de kwaaie naar de goeie: niet met tekens knoeie." (Van Kompas naar Kaart: West is -, Oost is +)