## Deviatie

Een stalen schip lijkt één geheel, maar is dat voor ons kompas niet.
Voor het kompas bestaat het uit miljarden ijzer(staal)deeltjes.
En elk staal deeltje wordt een klein magneetje ten gevolge van het aardmagnetisch veld: remanent magnetisme.
Die kleine magneetjes werken weer samen.
De deeltjes in de mast trekken.
De deeltjes in de accomodatie.
Die van de luiken, de romp, en ook de containers aan dek.
Ze vormen met zijn allen ook weer een magnetisch veld.
En dat veld trekt óók aan ons kompas.

Al die blauw rode cirkeltjes zijn mini magneet-staaldeeltjes.
En de roodblauwe lijn zou de resultante kunnen zijn van al het krachtveld van al die mini magneetjes.

Samen met de grijze lijn van de variatie vormt het dan een nieuwe resultante en dat is de totale fout van het magnetisch kompas.
Deze fout noemen we de MISWIJZING.