## Waterinjectievaartuig

In de jaren '00 heeft de firma Van Oord een nieuw baggerprincipe ontwikkeld: water injectie baggeren.
Speciaal op slib weg te baggeren, zoals in delta's (monding rivier) en haveningangen.
Tijdens de (liefst sterke) ebstroom blaast men met een balg, waarin nozzles gemonteerd zitten, met waterstralen de sliblaag los en de stroom voert het dan af richting rivier / zee.
Voorwaarde was wel, zo bleek, dat de sliblaag een beetje 'slope' had van tenminste 4°.
Anders dwarrelde het slib gewoon omhoog en bezonk het weer ter plekke.

Jetsed van Vanoord. De eerste WID.
Ten tijde van de ontwikkeling van de Water Injection Dredgers (WID) werd er nogal sceptisch gekeken naar deze ontwikkeling.
Maar toen het patent verliep lieten andere baggermaatschappijen er als de bliksem ook eentje bouwen omdat het boven verwachting voldeed.