## De sleephopperzuiger

Het bekendste type baggermaterieel is de sleephopperzuiger.
TSHD
Trailing (slepen) Suction (zuigen) Hopper (Trechtervormige opslagplaats) Dredger (Baggerschip)

We hadden gezegd dat het feitelijk drijvende kruiwagens zijn, maar dan moeten we nog wel het materiaal in de stofzuiger krijgen.
Daarom hebben we op die kruiwagen ook nog eens een stofzuiger gebouwd.

De zuigkop staat op de zeebodem en is het begin van de zuigleiding.

Het is met een stalen pijp verbonden met de "middenknik" .
Dit cardanisch geheel verbindt de "bovenpijp" via een rubberen pijp met de "onderpijp".
De knik/het cardan kan horizontaal en verticaal bewegen.
Mocht het schip een bocht maken of rijden op de deining dan blijft de zuigkop toch zijn spoor netjes volgen.

Uiteindelijk zit de zuigpijp middels de "bocht" verbonden aan het schip en de pomp.

Links op de foto zit de bocht aangesloten op de pomp die het mengsel naar het "ruim" pompt.

Het beun loopt naar de bodem toe in een trechtervorm.
Onderaan de "tuit"van de terechter zitten bodemdeuren of -kleppen.

Dat kan een een kegelklep zijn, maar ook deuren.
Wanneer die open gezet worden kan het mengsel uit het schip zakken: dumpen.