## Rainbowen

Een tweede manier van het lossen van een hopper is middels het zogenaamde "Rainbowen".
Hierbij wordt het zand in het beun weer verdund met water waarna dit mengsel middels een nozzle met grote kracht aan wal gespoten wordt.

Bij rainbowen wordt het zand met waterjets weer vloeibaar(der) gemaakt zodat het met behulp van pompen en een nozzle (spuitstuk) overboord gespoten kan worden.
Een plek dat te ondiep is geworden om met een schip nog boven te kunnen komen om te kunnen dumpen kan op deze wijze verder voorzien worden van zand.