## Werkwijze

Monstervoorbehandeling

- Weeg met een weegdoosje in duplo ca. 0,500 gram messing nauwkeurig af.
- Breng het messing over in een bekerglas van 25,00 ml.
- Los het messing in de zuurkast! op door (in kleine porties) in totaal ca. 5,00 ml geconcentreerd salpeter zuur toe te voegen en eventueel iets te verwarmen. (de kookplaat op stand 1,5); Kook de oplossing even tot er geen bruine damp meer ontwijkt (vraag docent!). Telkens even zwenken met het bekerglas. Laat de oplossing absoluut niet droogkoken!
- Breng de oplossing tenslotte over in een maatkolf van 50,00 ml.
- Pipetteer van ieder monster telkens 1,00 ml monsteroplossing in de maatkolven van 25,00 ml van de standaardreeks.

Standaardreeks

- Stel 2 standaardreeksen op in maatkolven van 25,00 ml. In elk van deze kolven zit al 1 ml monsteroplossing. Uit de standaardoplossing koper(II)-ionen achtereenvolgens 0,00; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 en 1,00 ml te pipetteren met een automatische pipet. Vraag eventueel een docent voor uitleg.

Controlemonster

- ​Pipetteer van het controlemonster 5,00 ml monsteroplossing in een maatkolf van 25,00 ml.
  - NIET aanvullen!

Verwerking standaarden met monster:

- Voeg aan elke maatkolf de volgende oplossingen met een dispenser toe:
  - 8 ml EDTA oplossing
  - 5 ml Hexamine oplossing
- Vul alle kolven aan met demiwater.
- Bepaal met behulp van de derde standaardoplossing de golflengte met de sterkste absorptie. Deze golflengte zit rond 735 nm.
- Meet tenslotte tegen blanco (met EDTA en Hexamine) bij dezelfde golflengte de extincties van de standaardadditie-ijkreeks.