## Werkwijze

Monsterbewerking

- Weeg met een weegschuitje in duplo ca 0,800 gram messing nauwkeurig af.
- Breng het messing over in een bekerglas van 25 ml

Werk vanaf hier in de zuurkast​

- Los het messing op door (in kleine porties) in totaal ca. 5 ml gec. salpeterzuur toe te voegen
- eventueel iets te verwarmen
- Kook de oplossing even tot er geen bruine damp meer ontwijkt (docent vragen).
- Telkens even zwenken met het bekerglas.
  - Laat de oplossing in geen geval droog koken
- Koel de oplossing af​
- Breng de oplossing tenslotte over in een maatkolf van 50,0 ml en vul aan.

Je mag nu weer uit de zuurkast

- ​Pipetteer van elk monster 1,00 ml monsteroplossing in een maatkolf van 25,00 ml.
  - NIET aanvullen!

Standaardreeks

- Stel een standaardreeks samen in maatkolven van 25,00 ml,
  door uit de standaardoplossing koper(II)-ionen achtereenvolgens
  0,00; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 en 1,00 ml te pipetteren met een automatische pipet. (pipetman)
  - NIET aanvullen!

Controlemonster

- ​Pipetteer van het controlemonster 5,00 ml monsteroplossing in een maatkolf van 25,00 ml.
  - NIET aanvullen!

Vervolg standaardreeks en monsters

- Voeg aan elke maatkolf de volgende oplossingen (in de juiste volgorde !) met een dispenser toe:
  - 8 ml EDTA-oplossing
  - 5 ml hexamine-oplossing
- Vul alle kolven aan met demiwater.

- Bepaal met behulp van de derde standaardoplossing de golflengte met de sterkste absorptie.
  - Deze golflengte zit rond de 735 nm.
- Meet tenslotte tegen de blanco bij dezelfde golflengte de extincties van de standaardreeks en van het monster twee keer.
  - Voor de tweede meting opnieuw de cuvet vullen.