## Werkwijze

Let op: Al het water dat gebruikt wordt is miliQ water!

Standaard-oplossing:

- Weeg zoveel zinksulfaat af dat bij oplossen en verdunnen tot 100,00 ml een oplossing wordt verkregen van ca. 250 ppm Zn2+ (1 ppm = 1,00 mg/l).
- Los het afgewogen zinksulfaat op in 30,00 ml water en breng in een maatkolf tot 100,00 ml.
- Vul aan en homogeniseer. Maak vervolgens uit deze oplossing een Zn2+ oplossing van ca. 25 ppm.

Monsters:

- Weeg de spijkers (in duplo) nauwkeurig af.
- Doe ze in een bekerglas van 150,00 ml en voeg (in de zuurkast!) 10,00 ml gec. HCl toe.
- Laat het HCl ca. 4 minuten inwerken en verwijder dan de spijkers m.b.v. een pincet uit de bekerglazen. Spoel de spijker met miliQ water af boven de bekerglazen.
- Breng de monsteroplossing (in de zuurkast!) over in een maatkolf van 100,00 ml en vul aan.
- Verdun de monster-oplossing vervolgens 100 keer.

Bepaling volgens de standaardadditiemethode:

- Pipetteer in zes maatkolven van 25,00 ml telkens 5,00 ml 100 x verdund zink-monster.
- Voeg aan de eerste maatkolf geen en aan de volgende vijf maatkolven achtereenvolgens 1,00; 2,00; 3,00; 4,00 en 5,00 ml van de 25 ppm standaard-Zn-oplossingen toe, zodat een geschikte oplopende reeks wordt verkregen.
- Vul de maatkolven aan met miliQwater.

Zinkbepaling in een monster:

Metingen:

- Zet de pc bij de AAS aan.
- Dubbeklik op het programma en zoek de methode voor Zn op.
- Klik hiervoor op het gele mapje en zoek Zink standaardadditie op.
- Roep de docent erbij voor het instellen van de rest van de gegevens.
- Meet de reeks door op de groene knop te klikken en voer achtereenvolgens alle metingen uit die gevraagd worden.
- De standard-blanco is water. Het monster is de kolf waar geen Zn-standaard aan toegevoegd is.
- Laat na alle metingen 5,00 ml 4M HNO3 verstuiven.
- Voer de metingen één keer uit, het apparaat meet al in duplo.