## MSM (Multi Sensor Monitoring)

Als ik een kruispeiling neem op een vuurtoren en die vergelijk met de GPS en die komen redelijk overeen weet ik dat beide systemen goed werken.
Wijkt de ene MWS af van de andere dan is sprake van een blunder (ik deed iets fout) óf één van beide systemen is kapot.
Heb ik dan nog een derde methode om een MWS te bepalen dan is het gemiddelde de Meest MWS.
Dit is Multi Sensor Monitoring: Het vergelijken van de uitkomst middels meerdere onafhankelijke middelen.

Niet alle GPS ontvangers hebben dit maar er zijn er die systemen als LORAN-C en INS en zelfs DR vergelijken met de MWS van GPS.
Dit verhoogt de integriteit enorm.