## Multiplex ontvanger

Multiplex ontvangers zijn ontvangers die ook met maar één kanaal werken maar hij denkt dat hij een parallelle ontvanger is .
Dat doet hij door dat ene kanaal telkens heel kort open te stellen voor een andere satelliet.
Hierdoor kan per satelliet eigenlijk nooit de volle "knetterboodschap" ontvangen worden.
Ze ontvangen een stukje, onthouden bij welk knettertje ze gebleven waren, gaan naar de volgende satelliet, gaan daar bij dat knettertje verder en zo door.
Ze hebben een losse computer nodig en een los scherm om van alle informatie een MWS te maken.
Het apparaat zelf is nauwelijks herkenbaar als een GPS ontvanger.
Zijn deze ontvangers dan slecht?
Nee, ze zijn zelfs prima.
Ze hebben alleen dure apparatuur nodig om van het ontvangen signaal data te maken waar wij als gebruiker iets mee kunnen.

Onderzoeksschepen gebruiken dit soort ontvangers nog wel eens.