## I Klokparameters

Het grondcontrolestation zet de atoomklokken regelmatig op de juiste tijd.
Juist omdat die tijd zo belangrijk is voor de goede werking van het systeem.
Toch kunnen de klokken van de verschillende satellieten ongelijk ten opzichte van elkaar gaan lopen.
In plaats van al die klokken dan gelijk te gaan zetten wordt er in Blok I een pakketje informatie verzonden waarmee de ontvanger weet wat het verschil is.

Die satellietklokken zijn sowieso aparte gevallen.
Ze houden namelijk niet een tijd bij, maar ze tellen bij een begintijd telkens een seconde op.
Op een gegeven moment zegt het grondstation tegen alle satellieten: "NÚ is het precies zo laat."
Bijvoorbeeld 00:00 uur UTC (in de ochtend) op 1 januari van een bepaald jaar.
Vanaf dat moment telt het systeem er gewoon elke keer een seconde bij op en weet dus wanneer er een minuut, uur, dag, week, maand, en jaar voorbij is.
Het telt dan de weken en kan daar de datum mee bepalen, maar ook de tijd
Dat doet het systeem 1024 weken lang. (19,6 jaar) (Zie filmpje voor de reden dat het 1024 weken is)
Daarna volgt een zogenaamde " weeknumber roll over".
Het grondstation zendt dan een nieuw 'nulpunt' uit.
De laatste rollover was in april 2019.
Dus voorlopig zitten we weer even goed.
The GPS roll over. YouTube, TomTom.

De roll over heeft geen invloed op de positie.
Die blijft gewoon kloppen.
Maar de datum en tijd kloppen hoogst waarschijnlijk niet meer.
Die op de Aquarius heeft nu (2025) het jaar 2006.
Dit is op de meeste GPSen ook niet bij te stellen, dus wil je dat in orde hebben dan zul je een nieuwe moeten aanschaffen.