## De afstandsmeting

Nu gaat het een beetje technisch worden en gaan er begrippen om de oren vliegen, maar we moeten ze even aanstippen om de uitleg begrijpelijk te kunnen maken.
-Looptijd: de tijd die het signaal erover doet om op aarde te komen.
-PRN (Pseudo Random Noise) generator: het apparaat in de satelliet die de code opwekt.
Ken je deze codes niet dan klinkt het signaal als digitale ruis. (Het geluid van inbellende computers, vroeger.)
The sound of dial up internet. YouTube William Termini

Bij seconde vijf kun je digitale ruis horen.
Dit is voor ons een geluid waar we niets mee kunnen, maar onze ontvanger haalt uit elk 'knettertje" informatie, dankzij de codes die meegezonden worden: de CA code.
Verder heeft de satelliet een uiterst nauwkeurige klok: een atoomklok.
De bron van deze klok is een atoompje.
Elk atoom trilt met een pepaalde frequentie.
Als je nu een atoom neemt waarvan de trilling superconstant is kun je die trilling gebruiken als maatstaf voor de seconde.
Vaak wordt hier het Cesiumatoom voor gebruikt.
(Voor de nerds: deze heeft een frequentie van 9.192.631.770 Hz. )
Als dat aantal trillingen is geweest is er één seconde voorbij
Geschatte afwijking van een klok met dit atoom: 1 seconde per 5 miljard jaar.
Het zijn nogal indrukwekkende apparaten en dit zit natuurlijk niet ín de satelliet.
In de satelliet zit een ontvanger die het signaal van zo'n klok vanaf de aarde ontvangt.
De tijd die het signaal erover doet om van antenne naar antenne te komen wordt verrekend.
Deze klok stuurt weer het creëeren van die CA code aan
En die CA code is weer opgewekt door de PRN generator.
De ontvanger heeft ook een PRN generator en ontvangt ook het signaal van de atoomklok.
De van de sat ontvangen code wordt vergeleken met die van de ontvanger.
Omdat die van de sat helemaal vanaf de sat naar de ontvanger moet komen zal die een beetje achterlopen. ("Klokfout")
Dat moet dus vergeleken worden en dat doet de auto correlator. Die berekent het verschil in tijd.
Dat verschil stuurt hij naar de klok van de ontvanger.
En nu hebben we eindelijk de precieze afstand tot de satelliet.