# WGS 84

Net zoals er verschillende soorten kaartprojecties bestaan, zo bestaan er ook verschillende manieren waarop GPS gegevens overgezet worden op de kaart.
Met een duur woord: het geodetisch referentiesysteem. (Engels: Datum)

Het is dus een systeem waarin we afspreken hoe we de aarde meten en op kaarten weergeven.
En dat moet wel overeen komen.
Als de kaart gebaseerd is op het ene systeem en de GPS werkt met het andere komt het niet goed.
Stel, jij bent timmerman en ik bestel bij jou een kastje die 150 moet zijn.
150 wat?
Meters?
Decimeters?
Centimeters?
Millimeters?
Dat moet ik wel wel bij zeggen, uiteraard.
Anders krijg ik wel óf een enorm grote, óf een heel klein kastje.
Het syteem dat bij GPS is afgesproken heet WGS84.

Het "World Geodetic Systeem 1984"
Wat de naam al doet vermoeden: een systeem dat iedereen over de hele wereld is gaan gebruiken op de kaart omdat GPS daarmee werkt.
Iedereen?
Nope, uiteraard niet.
Maar daarover verderop meer.