## Fouten in de ontvanger

Zoals je gemerkt hebt moet de ontvanger vele berekeningen uitvoeren.
En bij elke berekening die plaatsvindt kunnen fouten optreden.
Dat kan door ruis komen, of fouten in afronding, rekenfouten.
Hier geldt overigens wel: alle waar is naar zijn geld.
Hoe goedkoper de ontvanger, hoe goedkoper de software en hoe eerder er fouten kunnen optreden omdat duurdere software met onafgeronde waarden werkt en de uitkomst pas afrondt.
Goedkope rekenprogramma's ronden bij elke stap in de berekening af.
En zo krijg je een doorberekende fout.
Dit kan wel oplopen tot een meter of 8.
Voor ons doel niet echt een afschrikwekkende waarde.
De nauwkeurigheid wordt uitgedrukt in User Equivalent Range. UERE.